LPRn g - 3.6.11 Mª E lena Muñoz S alinero

1

LPRng

1 - Descripción del servicio

El Software LPRng esuna implementaciónmejorada,extendiday

portable del LPR print spooler de Berkeley.Cumple losrequerimientosde la

RFC1179,aunque la implementaciónescompletamente independiente.

Contiene soport e paralassiguientescaracterísticas:

- lightweight(no necesitabase dedatos)lpr

- lpc ylprm

- redireccióndinámicade colasdeimpresión

- gestiónautomática detrabajos

- diagnósticosclaros

- múltiplesimpresorassirviendo una únicacola

- losprogramasclientenonecesitanejecutarSETUID

- facilidaddeconfiguración

- seguridadmuymejorada

- equilibradode carga entre variasimpresoras

- mecanismosdepermisosyautenticaciónenormementemejorados

- filtrosparaimpresorasHP yPostS cript

- facilidadesparaelcontroldecuotasde impresión

- simulacióndelosprogramasSVR4lpylpstat

- elservidorPCNFSD

- interfacesconlosmanejadoresde impresiónde DOSy WI NDOWS

El código fuente se compila y ejecuta enuna amplia varieda d de

sistemasUNI X, y escompatible conotrosmanejadoresde impresión e

impresorasenredque usan la interfaz de lpr y que cumplen losrequisitosde la

RFC1179.

Elpaquete LPRng contiene:

- lpd eselprograma paraelservidordeimpresión

- lpr , lpq , lprm ,y lpr ,son losprogramascliente para imprimir, visualizar el

estado de lascolas, eliminación de trabajos,y configuracióndel servidor

respectivamente.

- printcap elficherode labasede datosde lascolasdeimpresión

- lpd.conf lasopciones de configuraciónde LPRng

- lpd.perms informaciónsobrelospermisos

2 - Requisitos

Para realizar la impresión esnecesario tener los siguientesdispositivos,

programase informacióndeconfiguración.

- Laimpresorayla interfazconla impresora.

- Programasclienteparaquelosprogramasousuariospuedanenviarsus

trabajosal servidor de impresióny para desempeñar diversastareas

administrativas.

- Un programa servidor que se ejecute en un hosty que acepte los

trabajosquenecesitanserimpre sos.

- I nformación de configuración (fichero printcap )para controlar las

operacionesde impresión.

- Filtrosque conviertanlostrabajosde impresiónal formato aceptado

porlaimpresora.

- Facilidadesdel sistema como colasde impresióno áreasde

almace namiento paralostrabajos.

3 - Arquitectura del servicio

Un print spooler esunprograma que acepta trabajosde impresión(que

sonnormalmente uno o másficheros)de un programa o una interfaz de red,

losalmacenaenuna colade impresión,ydespuéslo senvía a unaimpresorao

a otro print spooler .Habitualmente hay facilidadespara comprobar el estado

actualdel trabajo,para eliminar trabajos, y para desempeñar labores

administrativas.

Un printspooler esunaaplicacióncliente/servidor.Losprogram ascliente

se usanpara enviar lostrabajosalprograma servidor que esel que

desempeña lasoperacionesde impresión. Para llevar a cabo estas

operaciones,el servidor puede necesitar otrosprogramaspara convertir los

ficherosde lostrabajosde impresi ón a un formato aceptado por la impresora,

oparadesempeñardiversasfuncionesadministrativas.

La figura muestra el flujo de datosentre loscomponentesindividuales

del sistema LPRng.Un programa (o usuario)utiliza el programa lpr para enviar

un fichero al servidor lpd a travésde una conexión TCP/I P. El servidor lpd

almacenatemporalmente elfichero eneldirectoriodeunacoladeimpresión.

La informaciónnecesitada por losprogramas lpr y lpd para llevar a cabo esta

actividadse almacena en el fichero printcap (habitualmente en

/etc/printcap).

El servidor lpd determina el ordende impresiónentre loselementosde la

cola. Selecciona un trabajo,abre una conexión conla impresora, ydespués

usa un filtro para convertir el contenido de losfich erosa unformato

compatible conla impresora.Si el fichero no necesita conversión, el servidor

lpd lo enviarádirectamentea laimpresora.

El servidor lpd puede tambiénreenviar lostrabajosa otro servidor de

impresión,opcionalmente utilizando unfil tro. El destinatario puede a su vez

mandárseloa otro servidoroenviárseloala impresora.

El protocolo yloscomandosutilizadospara el redireccionamiento y la

transferencia están especificadosenla recomendación RFC1179. Este

protocolo especifica có mo el programa cliente lpr envía untrabajo al servidor

lpd ,ycómo el servidor lpd reenvía lostrabajos.Ademásde loscomandos

necesariospara enviar lostrabajos,el protocolo proporciona comandospara

averiguar el estado de lascolasde impresión,quit ar trabajosde éstas, y

arrancaropararlascolasde impresión.

4 - Configuración

4.1printcap

La información del fichero printcap (la localización por defecto es

/usr/local/etc/printcap pero se suele encontrar conmayor frecuencia en

/etc/printcap) se utiliza para controlar lasoperacionesde impresión. Aunque no hay ninguna RFCque especifique su formato o contenido, existe un

standard de facto muyutilizado para su formato.Su ubicación habitual suele

ser/etc/printcap

Unejemplo sencillode est e ficheropodría serel siguiente:

lp:lp=psqueue@printserver.astart.com

psqueue:server

:lp=/dev/lp0

:sd=/var/spool/lpd/psqueue

:if=/usr/local/bin/ifhp

Laprimeralíneainformaalprogramaclientequecuandoquieraimprimir

en la impresora l p ,tendrá que enviar estostrabajosa la cola psqueue del host

printserver.astart.com.

El servidor de impresióneselque utiliza el siguiente apartado del fichero

(indicado por la opción server ),esta información esnecesaria para completar

laimpresión.

La opción sd (spool queue directory)especifica el directorio donde

serán copiadoslostrabajosde impresión. La opción lp especificael actual

dispositivo de salida, por lo tanto,el servidor lpd abrirá este dispositivo para

imprimir.Finalmente,la op ción if especifica el filtro necesario para transformar

losficherosal formato exigido por la impresora.Sino se necesita este filtro,esta

opciónno apareceráenel fichero.

4.2lpd.conf

El fichero lpd.conf (localización por defecto /usr/local/etc/ lpd.conf pero

se suele encontrar conmayor frecuencia en/etc/lpd.conf)sobrescribe los

valorespor defecto de lasopcionesde printcap obtenidosen tiempo de

compilación.Elficherode configuracióntieneelsiguiente formato:

# lpd.conf generated from onWed Apr 707:59:48PDT 1999

# The valuesinthisfile are the default values.

# If youmodify the file, set the value to something

# other thanthe default. For example,

# ’# default force_localhost’ meansthe ’force_localhost’

# option. Change thisto’force_localhost@’to have the

# opposite effect.

# Purpose:alwaysprint banner, ignore lpr - hoption

# default ab@

# change ---

ab

# Purpose:query account ing server whenconnect ed

# default achk@

......

Para forzar al servidor lpd a que use lasnuevasopciones,se usa el

comando lpcreread.

4.3lpd.perms

El contenido delfichero /etc/lpd.permsse usa para especificar las

restriccionesenel uso del software de LPRng ,impresorasy otrasfacilidades.

Una nueva petición escontras tada con una lista de reglas,la primera

coincidencia que suceda determina la accióna llevar a cabo. Esta acción

puede ser ACCEPT ,lo que implica la aceptación de la petición, o REJECT lo

que suponesu rechazo.Se puedenestableceraccionespordefecto.

Unejemplo delfichero lpd.perms es:

# allow root onserver tocontrol jobs

ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSER=root

REJECT SERVICE=C

#

# allow same user onoriginating host to remove ajob

ACCEPT SERVICE=MSAMEHOST SAMEUSER

# allow root onserver toremove ajob

ACCEPT SERVICE=MSERVERREMOTEUSER=root

REJECT SERVICE=M

# all other operationsallowed

DEFAULT ACCEPT

5 - Pruebas

5.1Impresoras

Al instalar una impresora el primer paso escomprobar elcorrecto

funcionamiento de la impresora ind ependientemente del software. Para ello

sepuedenrealizarlassiguientespruebas:

5.1.1Impresorasenred

IntefazSocketAPI

Su funcionamiento eselsiguiente:

- El usuario establece una conexión con el puerto 9100. Esta conexión

será rechazadasi laimpresoraestá ocupada imprimiendountrabajo.

- Una vez que la conexiónestá establecida se envía el trabajo a través

de la conexión.Durante la transferencia, losmensajesde error serándevueltos

atravésdelenlace.

- Despuésde enviar todoslos datos, el cliente hace un’medio cierre’ de

laconexión,lo cuál avisaa la impresoradelfinaldelenvío dedatos.

- Alterminardeimprimireltrabajo,laimpresoracierra la conexión.

Paracomprobarque estainterfazestádisponibleytrabajandosepu ede

utilizar netcap .Sitest.psesun fichero de prueba,la forma más sencilla de

imprimirloes:

nc printer.ip.addr 9100< file

Ejemplo: nc 10.0.0.25 9100 <t est.ps

LPD(RFC1179)Protocol

Este esel protocolo de impresiónen redmásutilizado desp uésdel

anterior.Su funcionamiento eselsiguiente:

- Se establece una conexiónconel puerto 515de TCP/I P de la

impresora.La conexiónserá rechazada si la impresora está ocupado,o si hay

otra conexiónya establecida.

- Una vez que la conexiónestá establecida se envía uncomando de

petición,sise puede imprimirserecibiráuna confirmación.

- Se envíanlosficherosquecomponenel trabajode impresión.

- Se cierralaconexiónconlaimpresora.

Durantelatransferenciadeltrabajonosedevue lveningunainformación

de error ni de estado.Si se tiene el paquete LPRng instalado la prueba se

puedehacerconelsiguiente comando:

lpr - Plp@ipaddr - Dnetworkfile

Ejemplo: lpr - Plp@10.0.0.25 - Dnetworktest.ps

5.1.2Impresorasparalelo

Enla ma yoría de los sistemasUNI X el puerto de impresión se llama

/dev/lpt , /dev/prn .Enla mayoría de lossistemasla utilidad dmesg imprimeuna

listadelosdispositivosI/Oencontradosdurantela configuracióndelsistema.

dmesg>/tmp/a

grep lp /tmp/a

ls/ dev/lp*

Con esto se puede encontrar losdispositivosdisponibles.Ademáshay

que comprobar su correcto funcionamiento,para ello se puede utilizar el

siguientescript.

# !/bin/sh

# set - V - X # uncomment for debugging

PATH=/bin:/usr/bin

printer=

for $printer in/dev/lp*;

do

echoPRINTERTEST to $printer 1>&2

for i in1 2 3 4 5 6 7 8 9;

do

echoPRINTER$printer $i >$printer;

done

echo - e \ \ r \ \ f >$printer

done

exit 0;

5.1.3ImpresorasSerie

Si la impresora está conectada a una líne a serie, habrá que especificar

lascaracterísticasde la línea serie antesde mandar lostrabajosalaimpresora.

Lospasosaseguirsonlossiguientes:

- Comprobarque lalínea serienoestá habilitadapara login

- Comprobar lospermisosy el propieta rio de lalínea serie. Para hacer el

testde la impresora, se puedenfijar lospermisosa 0666. Una vez comprobado el correcto funcionamiento se deberían de cambiar a 0600,yel propietario al

servidor LPD .

- Comprobar que se puede imprimir un fichero ut ilizando el puerto serie.

Para ello habrá que fijar lascaracterísticasde la línea y despuésenviar el

fichero.Elsiguientescriptpuede ayudar.

# !/bin/sh

# 9600, no echo, no CR

FLAGS= 9600 - raw - parenb cs8 crtscts

DEV=/dev/tty01

(stty $FLAGS;stty 1>&2;cat $1)<$DEV>$DEV

5.2CHECKPC

Una vez instalado el software del paquete LPRng se debería de

comprobar si todoslosficherosy directoriosde almacenamiento estánen el

lugar deseado y tienen loscorrespondientespermisos. Esta tarea la facili ta el

programa checkpc .Lossiguientescomandosse debenejecutarcomo root:

%astart > su

# >cd LPRng/src

# >./checkpc - f - V

La opción - f sirve para que checkpc realice lasaccionesnecesarias

para resolver automáticamente loserrores.La opción - Vpro porciona

informaciónmáscompleta delprocesoque seestá llevandoacabo.

5.3LPC

Para comprobar la información del printcap que están viendo tanto el

servidor lpd como elcliente existe la herramienta lpc .

Con loscomandos lpc client all y lpc ser ver all se representa por

pantalla la información del fichero printcap que veránlosclientesy el servidor

alejecutarse enese host.

6 - Gestión diaria

Asociadosal proceso de impresiónestánlosficherosque contienen las

conexionesrealizadasy que llevanun recuento de laspáginasimprimidaspor cada uno de losusuarios.Estosficherosno puedencrecer indefinidamente ya

que llegaríana colapsar elsistema.Diariamente hay que controlar su tamaño

limitándolo a unvalor establecido,ademáshay que el iminar losficheros

antiguosque se puedan tener. Este control se puede lograr poniendo la

siguientelínea enel crontab delusuario lp :

32 5 ** *checkpc - t 10k - A3 - r >/dev/null 2>&1

Conesto se consigue:

- truncar losficherosde log y accounting a untamaño de 10k ( - t10k),

dejando losúltimos10K de losficheros.

- eliminartodoslosficherosde másde 3días( - A3 - r)

No relacionadasconel software estarían la comprobacióndel correcto

funcionamiento delasimpresoras,sitienenpapel,tint a,tonner,etc..