1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Una herramienta muy potente utilizada en la gestión de los sistemas de impresión son los denominados filtros de impresión . Un filtro es un programa que toma una entrada, realiza alguna modificación sobre ella, y manda el resul tado a la salida. Aplicado a los sistemas de impresión, los filtros permiten que el fichero enviado por el cliente al servidor se imprima correctamente, independientemente de si el fichero se encuentra en el formato que acepta la impresora o no. Un filtro puede ser tan sencillo como un traductor ` \ n´ a ` \ r \ n´, o puede incorporar un completo sistema de contabilidad, traducción automática de tipos de ficheros o incluso redirigir el trabajo a otro sistema de impresión.

Se han estudiado dos herramientas (inc ompatibles entre sí) que reconocen automáticamente el tipo de fichero que se quiere imprimir y le dan el formato adecuado: MAGICFILTER

1.2 - 38 y APSFILTER 5.1.4, cada una con unas peculiaridades distintas. Tanto si se elige MAGICFILTER como si se escoge

APS FILTER, se suelen configurar como filtro de entrada ( if ) para el print spooler del servidor de impresión, de forma que todos los trabajos de impresión pasan siempre a través delfiltroelegido,salvoqueseespecifiquelocontrario.

MAGICFILTER es un fil tro de impresión configurable automáticamente, extensible y adaptable a las necesidades del usuario. Selecciona una técnica de conversión apropiada para los datos de entrada basándose en el número mágico del fichero y lo filtra por la utilidad de conversió n adecuada.

Las opciones que acepta pueden leerse en la hoja de manual

MAGICFILTER(8).

APSFILTER es un filtro de entrada para impresoras lineprinter para imprimir diferentes tipos de ficheros, tanto comprimidos como no. Además, permite a impresoras no

Pos tScript soportadas en el emulador de PostScript

(GhostScript) llamado gs imprimir ficheros PostScript automáticamente.

Los filtros de impresión soportados por APSFILTER permiten la conversión de los siguientes tipos de ficheros:

ASCII, BMP, DVI, Data (PCL ), FIG, GIF, Group 3 FAX, HTML,

JPEG, PBM, PDF, PostScript, PPM, Sun Rasterfiles, TIFF, troff, X11 Bitmap, TeX DVI, PNM (pbmplus).

Además, los tipos de compresión soportados son los siguientes: BZIP2, GZIP, COMPRESS, FREEZE/MELT, PACK.

APSFILTER incluye los siguientes modos de impresión:

% `auto´: determina los tipos de fichero automáticamente

% `ascii´: trata el fichero como ASCIIi aunque parezca ser un fichero de datos

% `raw´: imprime ficheros ASCII directamente en la impresora sin postprocesamiento (sin uti lizar a2ps y gs ) para impresión rápida

2. REQUISITOS

Para utilizar cualquiera de estas dos herramientas se necesita utilizar un sistema UNIX con sistema de gestión de impresión tipo Berkeley (BSD) que incluya un cliente y un servidor de impresión (cual quiera compatible con Berkeley, como pueden ser el cliente lpr y el servidor lpd ) y un fichero de configuración situado como norma general en

/etc/printcap .

Las Plataformas UNIX que permiten ejecutar APSFILTER son las siguientes:

FreeBSD 1.X, FreeBSD 2.X, FreeBSD 3.X, FreeBSD 4.X, NetBSD,

OpenBSD, SUN SPARCSTATIONS, Solaris 1.1.1 (SunOS4), la mayoría de las distribuciones Linux y todos los sistemas comerciales UNIX que ejecutan un sistema operativo BSD 4.X.

La mayoría de los filtros requieren un conjunto de ficheros de apoyo. Para usar todas las características y capacidades de que dispone APSFILTER se necesitan las siguientes utilidades, que habrá que instalar si no son estándar en el sistema: a2ps - 4.12, bzip2, ghostscript5.50, gs hp850 driver, gzip, fre eze, compress, jpeg, mgetty+sendfax, netpbm, recode, teTeX, transfig, unzip, xpm, zlib, netpbm, dvips, xfig/transfig, html2ps, es decir, todas aquellas utilidades de filtrado y descompresión que se vayan a utilizar, siendo imprescindible al menos a2ps

4.1 2.

Además, se requiere un compilador de C y un emulado de gs (GhostScript), este último sólo en el caso de que se disponga de una impresora no PostScript.

De forma análoga, para poder utilizar MAGICFILTER, se ha de disponer de los filtros externos que necesita, especialmente para las conversiones de imágenes y para la impresión transparente de ficheros comprimidos.

3. ARQUITECTURA DEL SERVICIO

La gestión de filtros de impresión es una tarea específica pero de gran importancia dentro del sistema de g estión de impresoras. Éste consta de una aplicación cliente - servidor, de forma que los clientes envían los trabajos al servidor para que lleve a cabo las operaciones de impresión requeridas. El servidor puede que necesite utilizar algún filtro para convert ir los ficheros de los trabajos de impresión a un formato aceptado por la impresora

El esquema básico de todo el sistema de impresión es el siguiente: un programa utiliza el cliente para enviar un fichero al servidor a través de una conexión TCP/IP. El fichero se almacena en una cola de impresión hasta que el servidor da la orden de impresión, abriendo una conexión con la impresora. Y en este momento es donde entra en juego la utilidad de los filtros de impresión, convirtiendo el contenido de los fichero s a un formato compatible con la impresora. La información necesaria para llevar a cabo todas las operaciones se encuentra en el fichero printcap .

Es quema bá sico de l s is tema de impres ión

4. CONFIGURACIÓN

Los filtros de impresión se ejecutan en el spool queue directory como directorio actual, por lo que conviene que la información de la configuración de se mantenga en el spool directory. Además, se recomienda que los filtros y la información se sitúen en directorios fácilmente accesibles como /us r/local/lib/filters y los ejecutables en subdirectorios. Ésto permite al administrador poner privilegios en estos directorios para que sólo el servidor de impresión pueda acceder a ellos.

Como ya se ha comentado, toda la información sobre cómo llevar a ca bo la gestión de impresión, y en particular lo relativo a los filtros de impresión se encuentra almacenada en el fichero printcap . Este fichero normalmente se encuentra almacenado en /etc/printcap , y cada entrada tiene una sintaxis como esta:

lp:lp=psqu eue@printserver.astart.com psqueue:server

:lp=/dev/lp0

:sd=/var/spool/lpd/psqueue

:lf=/var/spool/lpd/log

:af=/var/spool/lpd/acct

:if=/usr/local/bin/filterdirectory/filter/filtername

:mx#0

:sh

Para la gestión de los filtros de impres ión, las líneas que interesan son las correspondientes a la opción sd (spool queue directory), que especifica el directorio donde serán copiados los trabajos de impresión y la opción if , que especifica el filtro necesario para transformar los ficheros al f ormato exigido por la impresora.

Para cada impresora que se instale hay que proporcionar un nombre corto y su nombre completo (dj500 y

HP DeskJet 500), el dispositivo donde se quiere enganchar

programa c lie nte se rvidor FILTRO impres ora printcap la impresora (/dev/lp1) y el filtro de entrada que se

quier e utilizar.

Para que MAGICFILTER pueda ejecutarse desde el

servidor de impresión debe introducirse como uno de los

filtros en el fichero printcap , siendo normalmente el

filtro de entrada if . Muchos servidores de impresión no

aceptan argumentos como parte del nombre del filtro, por lo

que el nombre del filtro puesto en printcap es el nombre de

un fichero de configuración ejecutable y que comienza con

la línea:

#! /usr/sbin/magicfilter

El fichero de configuración es utilizado por

MAGICFILTER para redirig ir cada tipo de datos a su utilidad

de conversión correspondiente. Este fichero de

configuración es específico de la impresora, y a veces

también específico del sistema, dependiendo de los

programas de conversión disponibles. Contiene una secuencia

de líne as de la forma:

offset magic facility

donde offset representa la localización de la cadena de

identificación en el formato de datos, magic la cadena de

identificación propiamente dicha, y facility el tipo de

acción a llevar a cabo.

Offset es un valor no negativo, que puede expresarse

en decimal (por defecto), octal o hexadecimal. Magic es una

cadena de caracteres que puede incluir secuencias de escape

similares a las del lenguaje C. Para asignaciones ambiguas,

se usa la primera que se encuentra en el fichero. Por lo

tanto, la asignación más específica se debería poner al

principio, y la última línea debería ser:

default facility

que designa la acción a usar por defecto en el caso de que

ninguna otra acción cuadre. Normalmente es la acción para

texto simple (plain text). Las opciones para el campo

facility se pueden ver en la hoja de manual MAGICFILTER

(8). Como muestra de las posibilidades de la opción

facility se puede indicar que utilizando pipe junto con

zcat o gunzip se pueden imprimir directamen te ficheros

comprimidos.

Magicfilterconfig escribe interactivamente el fichero

printcap , pero no lo rescribe si ya existe, salvo que se le

fuerce a ello. El comando a utilizar es:

/usr/sbin/su - to - root ˘ p root ˘ c

/usr/sbin/magicfilterconfig

Como ya se ha dicho, hay un fichero de configuración

para cada una de las impresoras soportadas, y a continuación se incluye a modo de ejemplo fragmentos del

correspondiente a la HP DeskJet 500.

#! /usr/sbin/magicfilter

# PostScript

0 \ 004%! filter /usr/bin/gs - q - dSAFER - dNOPAUSE - r300 - sDEVICE=djet500 -

sOutputFile= - - - c quit

# PDF

0 %PDF fpipe /usr/bin/gs - q - dSAFER - dNOPAUSE - r300 - sDEVICE=djet500 -

sOutputFile= - $FILE - c quit

# compress’d data

0 \ 037 \ 235 pipe /bin/gzip - cdq

# packed, gzipped, frozen an d SCO LZH data

0 \ 037 \ 036 pipe /bin/gzip - cdq

# troff documents

0 . \ ? \ ? \ 040 fpipe ‘/usr/bin/grog - Tps $FILE‘

# ditroff

0 "x T ps" pipe /usr/bin/grops

# Portable bit - , grey - and pixmaps

0 P1 \ n pipe /usr/bin/pnmtops - scale 1000 - dpi 300 2>/dev/ null

# PNG - Portable network graphics

0 \ x89PNG pipe /usr/bin/pngtopnm

# HP Printer Control Language (PCL) -- assume start with reset code

0 \ 033E \ 033 cat

# HP Printer Job Language (PJL)

0 \ 033% - 12345X reject Cannot print PJL files on this printer.

# GIF files

0 GIF87a pipe /usr/bin/giftopnm 2>/dev/null

# JFIF (JPEG) files

0 \ 377 \ 330 \ 377 \ 340 \ ? \ ?JFIF \ 0 pipe /usr/bin/djpeg - pnm

# Bug 40599

0 \ 377 \ 330 \ 377 \ 341 \ ? \ ?Exif \ 0 pipe /usr/bin/djpeg - pnm

# TIFF files (the last two bytes of the "magic" is really a version number;

# but the magic is really lame and as far as I have understood the version

# number has never changed and never will, so we include it.)

0 MM \ 0 \ x2a fpipe /usr/bin/tiff2ps - a $FILE

# BMP files (even lousier magic -- Microsoft st rikes again!)

0 BM \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ ? \ x0c pipe /usr/bin/bmptoppm 2>/dev/null

# Garbage delivered from Windows via Samba

# 300 \ 033 \ 052 \ 157 cat

# later changed to

# (Bug report #22866: magicfilter: Incorrect magic for Win95/Samba print jobs)

0 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 cat

# Sun rasterfiles

0 \ x59 \ xa6 \ x6a \ x95 pipe /usr/bin/rasttopnm 2>/dev/null

# SGI Imagelib (IRIS RGB) files

0 \ x1 \ xda pipe /usr/bin/sgitopnm 2>/dev/null

# FIG files; reported by Steven P. Hill <sph@uscbu.ih.att.com>

0 #FIG pipe /usr/bin/X11/fig2dev - Lps - P - l dummy

# Standard rejects... things we don’t want to print

# Various archive formats

257 ustar \ 0 reject Attempted to print a tar file.

# Binaries (Linux): reject with email message

216 \ 021 \ 001 \ 0 \ 0 reject Attemp ted to print a core dump file.

# Don’t confuse this one with troff!

0 .snd reject Attempted to print Sun/NeXT audio data.

# wacko troff magic

0 ’’’ fpipe ‘/usr/bin/grog - Tps $FILE‘

# wild guess: PCL control codes start with <ESC>

0 \ 033 cat

# Defau lt entry -- for normal (text) files. MUST BE LAST.

# If you do not have djscript use the other default line or, better, install

# it. MM

#

default filter /usr/bin/djscript - q

Si se quieren añadir nuevas reglas de conversión, hay

que editar el ficher o ./configure.in , ejecutar autoconf y

actualizar el fichero ./filters/filters2.h.in con

./filters/mkfilterhin .

Al igual que MAGICFILTER, APSFILTER también utiliza

una herramienta interactiva para la configuración:

Apsfilterconfig . Esta herramienta permite configurar tanto

impresoras serie como paralelo, escribiendo las entradas

necesarias en el fichero printcap , escoger los parámetros

para los drivers de impresión GhostScript (es

responsabilidad del usuario tener un binario gs con todos

los drivers compilad os) e imprimir páginas de prueba.

También permite instalar APSFILTER para usarlo con

impresoras PostScript reales, de forma que sus

características permanecen tanto si se usa gs como si no.

Además, crea los directorios spool que necesita con los

permisos a decuados, compila e instala la utilidad a2ps y

crea los enlaces simbólicos necesarios para cambiar entre

las distintas características de los filtros. No obstante,

no deja modificar ni eliminar impresoras ya existentes en

printcap . Su nombre original es SE TUP , pero en el paquete

Debian ha sido renombrado. No hay que olvidar que la

política de Debian se ajusta al FHS (Filesystem Hierarchy

Standar) y, por lo tanto, los ficheros también se almacenan

en directorios diferentes a los de otras distribuciones:

- f icheros independientes de la arquitectura:

/usr/share/apsfilter en vez de /usr/lib/apsfilter

- enlaces simbólicos: /var/lib/apsfilter/filter en

vez de /usr/lib/apsfilter/filter

- SETUP.cfg y perf.log: /var/lib/apsfilter en vez de

/usr/lib/apsfilter

- fi lters_found: /var/lib/apsfilter en vez de

/usr/lib/apsfilter/global

Además, existe un programa de gran utilidad llamado

filtersetup , que busca los filtros instalados soportados

por ASPFILTER y los escribe en la base de datos situada

APS_BASEDIR/global/fil ters_found.

También se puede editar el fichero apsfilterrc para la

configuración de APSFILTER. Esta configuración se puede

llevar a cabo tanto a nivel de sistema ( /etc/apsfilterrc )

como a nivel de usuario ( $HOME/.apsfilterrc ), e incluso

puede instalarse u n apsfilterrc para cada dispositivo de

impresión, por ejemplo, apsfilterrc.djet500 . La

precedencia de ficheros es, en este orden:

a) Configuración global para todas las impresoras, en

/etc/apsfilterrc b) Configuración específica global para cada tipo de

impreso ra (sobrescribe la global), en

/etc/apsfilterrc.${PRINTER}

Y si está definido INSECURE en /etc/apsfilterrc :

c) Configuración definida por el usuario para todas

las impresoras, en $HOME/.apsfilterrc

d) Configuración específica definia por el usuario

para cada tip o de impresora (sobrescribe la

global), en $HOME/.apsfilterrc.${PRINTER}

Una instalación estándar sólo instala el fichero de

configuración global /etc/apsfilterrc. El fichero de

configuración es un script de shell que se ejecuta con los

permisos del demon io de impresión. Éstos pueden ser los

permisos de root, por lo que es un agujero de seguridad muy

grande. Por ello no se permite por defecto que los usuarios

configuren APSFILTER directamente en $HOME/.apsfirterrc ,

salvo que se active la opción INSECURE=Tr ue en

/etc/apsfilterrc . Fragmentos de la plantilla del fichero

apsfilterrc se muestran a continuación:

# $Id: apsfilterrc,v 1.11 2000/01/02 17:18:08 andreas Exp $

#

# Sample apsfilter template file for apsfilter 5.1.3

#

# This file is for customizing apsf ilter’s behaviour

# Enables you to configures some aspects of apsfilter to fit your own needs.

# You have to set INSECURE to True by removing the ’#’ sign, if you are sure,

# that security doesn’t matter on your system, since it’s perhaps a

# standalone " one user" FreeBSD or Linux System ; - )

#INSECURE=True

# If you have or create a Postscript picture for inclusion into a dvi file

# during "printtime" - a special feature of dvips - then dvips has to know

# about paths, where to look for this PS - pictures.

#TEXINPUTS=/usr/accounts/andreas/pictures:/usr/share/dvips/pictures

# The desired printer setup escape sequence - suitable for printf(1) !!! -

# looks like this:

#PRINT_RAW_SETUP_PRINTER=’ \ 033&k2G \ 033(s2Q \ 033&k5W \ 033&l0L \ 033&a7L \ 033(s12H’

# To suppress formfeeds simply set the variable ....

#PRINT_RAW_SUPPRESS_FORMFEED=yes

# For a normal monochrome printer

#GS_FEATURES=" - dBitsPerPixel=1"

# For color printer drivers, that offer more features like

# the stcolor driver for Stylus PRO

#GS_FEATURES=" - dBitsP erPixel=32 - dMicroweave - sDithering=fscmyk"

#GS_FEATURES=" - dBitsPerPixel=32 - dMicroweave"

# FEATURE=1 tell a2ps to print 1 page on one sheet with header

# FEATURE=2 tell a2ps to print 2 pages on one sheet with header

# FEATURE=1n t ell a2ps to print 1 page on one sheet without header

# FEATURE=2n tell a2ps to print 2 pages on one sheet without header

# FEATURE=1l tell a2ps to print 1 pages in landscape with header

# FEATURE=1ln tell a2ps to print 1 pages in landscape without header

# Default is

# FEATURE=1n

# A2PS_OPTS=""

# Print Landscape, two pages on one sheet with border

# From: Lars Köller <lkoeller@cc.fh - lippe.de>

# A2PS_OPTS=" - X iso1 - m -- borders=yes -- prologue=color -- highlight - level=heavy"

# Print Portrait, one page on one sheet without border

# From: Andreas Klemm <andreas@klemm.gtn.com>

A2PS_OPTS=" - X iso1 -- portrait -- no - header -- borders=no - 1"

# Leave it commented out. Trust ghostscripts driver defaults !!

# GS_RESOL=360x360

# GS_RESOL=180x360

# GS_RESOL= 300x300

# GS_RESOL=720x720

# Special PS setup file. This one is needed for the Epson Stylus PRO

#PS_INIT=stcolor.ps

# Special Options for html2ps utility; nice default:

HTML2PS_OPTS=" - e ISO - 8859 - 1 - u - H"

#USE_RECODE_NOT_A2PS=yes

RECODE_OPTS=" - q latin1:i bmpc"

GS_FONTPATH=/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1

#PAGES_REVERSE_ORDER=yes

#PSUTILS="psnup - 2 |"

Si se tiene una impresora remota, hay que meter

manualmente la entrada en printcap y activa la línea

REMOTE_PRINTER=True

Hay dos posibilidades de configur ación cuando se utilizan

impresoras remotas: instalar APSFILTER en el PC donde está

conectada la impresora, o bien instalarlo también en el

cliente.

Una vez completado printcap con la información

correspondiente, tanto en el caso de que se utilice

MAGICF ILTER como APSFILTER, los ficheros se imprimen

directamente con lpr fichero (en el caso de utilizar este

cliente de impresión). Si no se le especifica a lpr que

impresora utilizar, lpr selecciona la lineprinter por

defecto (entrada lp en printcap ) y llama al filtro

correspondiente.

5. PRUEBAS

En el caso de MAGICFILTER, la documentación que

acompaña a la versión 1.2 - 38 avisa que sólo se han

comprobado los filtros correspondientes a las impresoras

dj500, dj550c y ljet4m, por lo que habrá que comprobar el

f uncionamiento de los filtros en el caso de que la

impresora que se utilice no sea ninguna de estas.

Además, hay una serie de problemas que se deberían

detectar con las pruebas:

% algunos formatos de datos no pueden ser fácilmente

identificados con un cheque o con desplazamiento

fijo del número mágico

% si se permiten grandes offsets, se puede gastar

mucha memoria

% no hay protección para que algunas facilitys

(pipe, fpipe) se metan en un bucle infinito

APSFILTER viene bastante bien preparado para su

depuración. Para trazar los errores se puede habilitar le depuración descomentando la línea set ˘ x en el script de

shell APS_BASEDIR/bin/apsfilter , de forma que toda la

salida de depuración aparezca en los ficheros log del

planificador de impresión, cuya localización se encuentra

especificada en la entrada lf del fichero printcap ).

Además, en la depuración de impresión se puede evitar el

gasto innecesario de papel activando la opción

DEBUG_TO_FILE=True en APS_BASEDIR/bin/apsfilter. Si después

de todo sigue habiendo pro blemas, se deben leer los

ficheros syslog del sistema: /var/log/messages o

/var/log/lpd - errs. Si se ha modificado el fichero

/etc/apsfilterrc , o existe una copia en $HOME/.apsfilterr ,

quizá eso sea la causa de que falle.

Para leer los ficheros logfile des pués de una

impresión errónea con el objeto de buscar errores y avisos,

hay que tener en cuenta que las líneas que comienzan con un

`+´ son los comandos o líneas en el script apsfilter que se

ejecutaron, y a continuación aparece el correspondiente

resultad o o el mensaje de error.

6. GESTIÓN PERIÓDICA

Una vez que se ha configurado el filtro de impresión

elegido (bien MAGICFILTER, APSFILTER u otro semejante) y

comprobado que funciona correctamente, no hace falta

realizar ninguna tarea específica para la g estión de los

filtros de impresión, sino que es suficiente con la gestión

periódica del sistema de impresión, en el cual está

englobado.

No obstante, sería interesante que se estuviera al

tanto de las nuevas versiones del filtro utilizado para su

actual ización y de los nuevos filtros que aparezcan, por si

se estimara conveniente cambiar el sistema de gestión de

filtros por otro que tenga mejores prestaciones.